{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":109,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":141,"n_cols":11,"rows_kept":141,"merged":[[1,0,1,10],[3,1,5,1],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[6,1,8,1],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[10,1,11,1],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[15,1,16,1],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[17,1,18,1],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[19,1,20,1],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[25,1,26,1],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[28,1,30,1],[28,4,30,4],[33,1,36,1],[33,3,36,3],[33,4,36,4],[37,1,38,1],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[39,1,42,1],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[49,1,50,1],[49,3,50,3],[58,1,60,1],[58,4,60,4],[82,1,83,1],[87,1,88,1],[87,3,88,3],[87,4,88,4],[89,1,90,1],[89,3,90,3],[89,4,90,4],[97,1,98,1],[97,3,98,3],[97,4,98,4],[104,1,105,1],[108,1,111,1],[108,3,111,3],[123,1,125,1],[123,3,125,3],[123,4,125,4],[136,0,136,9],[137,0,137,10],[139,1,139,2],[140,1,140,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度零星钢木办公家具供货单位选择市场调研产品响应报价表"]
["序号","家具名称","在用规格（mm*mm*mm）","家具图片（参考)","在用材质要求","单位","预计用量\n（2年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应材质描述（如有）","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"L型屏风工作位","1300*500/1200*450*750(1100)",null,"\n\n1、屏风：320款式，基材：外框采用优质铝合金，外框32mm厚，表面静电喷涂处理；带走线功能。\n2、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性，上带磨砂玻璃。                                                              \n3、胶水：优质胶水。                                                                                                          \n4、五金配件：滑轨和铰链，锁具；带活动柜，键盘抽，主机托。                 \n5、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","位",2]
[2,null,"1400*600/1200*500*750(1100)",null,null,"位",2]
[3,null,"1500*600/1200*500*750(1100)",null,null,"位",2]
[4,"独立屏风位","700*500*750(1100)",null,"\n1、屏风：320款式，基材：外框采用优质铝合金，外框32mm厚，表面静电喷涂处理；带走线功能。                                                                     \n2、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性，上带磨砂玻璃。                                                               \n3、胶水：优质胶水。                                                                                                         \n4、五金配件：滑轨和铰链，锁具；带活动柜，键盘抽，主机托。\n5、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","位",2]
[5,null,"900*600*750(1100)",null,null,"位",2]
[6,null,"1200*600*750(1100)",null,null,"位",2]
[7,"独立屏风位","1400*600*750（1100）",null,"1、屏风：320款式，基材：外框采用优质铝合金，外框32mm厚，表面静电喷涂处理；带走线功能。                                                                    2、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性，上带磨砂玻璃。                                                             3、胶水：优质胶水。                                                                                                     4、五金配件：滑轨和铰链，锁具；带活动柜，键盘抽，主机托。\n5、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","位",2]
[8,"独立屏风位","1200*600*750（1100）",null,"\n1、屏风：320款式，基材：外框采用优质铝合金，外框32mm厚，表面静电喷涂处理；带走线功能。                                                                      \n2、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性，上带磨砂玻璃。                                                            \n3、胶水：优质胶水。                                                                                                                 4、五金配件：滑轨和铰链，锁具；带活动柜，键盘抽，主机托。\n5、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","位",2]
[9,null,"1400*700*750（1100）",null,null,"位",2]
[10,"屏风","定制",null,"1、屏风：320款式，基材：外框采用优质铝合金，外框32mm厚，表面静电喷涂处理；上带磨砂玻璃。\n2、尺寸和颜色按需求定制，按单位平方米计价。","㎡",20]
[11,"办公桌","700*500*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",2]
[12,"电脑桌","1000*500*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",2]
[13,"四斗电脑桌","1200*600*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",2]
[14,null,"1400*700*750",null,null,"张",2]
[15,"中班桌","1600*800*760",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                 2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张",5]
[16,null,"1800*900*760",null,null,"张",5]
[17,"胡桃木办公桌","1400*700*760",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                  2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张",5]
[18,null,"1600*800*760",null,null,"张",5]
[19,"L型办公桌","1300*500/1200*400*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",5]
[20,"L型钢架桌","1500*600/1200*600*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",5]
[21,"诊桌  ","2400*1000*750（侧桌1000*450*750）                             ",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","组",2]
[22,"诊疗床  ","1800*550*660mm              ",null,"1、主材优质橡木，含水率低于9％，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形。                                                                                  2、环保漆饰面，“五底三面”油漆工艺处理，不变形不易磨损。                                                                                                       3、颜色以实际为准。","张 ",5]
[23,"洽谈桌","Ø800*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",2]
[24,null,"Ø1000*750",null,null,"张",2]
[25,"洽谈桌","1800*900*760",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",2]
[26,"会议桌","2800*1400*760（含2个多功能插座）",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张",5]
[27,null,"3200*1400*760",null,null,"张",5]
[28,null,"4800*1800*760",null,null,"张",5]
[29,"会议桌","2100*1050*750             ",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张 ",2]
[30,"会议桌","4800*1200*750             ",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张 ",2]
[31,"会议桌","1600*800*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",2]
[32,null,"1800*900*750",null,null,"张",2]
[33,null,"2000*1000*750",null,null,"张",2]
[34,null,"2400*1200*750",null,null,"张",2]
[35,"会议条桌","1200*450*760",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                  2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张",5]
[36,null,"1800*450*760",null,null,"张",5]
[37,"折叠会议桌","1200*450*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",5]
[38,null,"1400*450*750",null,null,"张",5]
[39,null,"1800*450*750",null,null,"张",5]
[40,null,"1800*550*750",null,null,"张",5]
[41,"翻板会议桌","1400*450*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",5]
[42,"翻板会议桌","1200*500*750",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、钢架脚支撑台面。\n4、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","张",5]
[43,"真皮三人沙发","1900*900*870",null,"1、面料采用真皮，磨擦次数>4.0万，皮质柔软、有光泽。\n2、高弹性海绵：沙发面内材采用高密度一次性定型海绵，橡木脚架。\n3、油漆：“五底三面”工艺，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。","张",5]
[44,"真皮单人沙发","1020*900*870",null,"1、面料采用真皮，磨擦次数>4.0万，皮质柔软、有光泽。                                                                                                         \n2、高弹性海绵：沙发面内材采用高密度一次性定型海绵，橡木脚架。\n3、油漆：“五底三面”工艺，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。","张",5]
[45,"真皮单人沙发","800*700*800",null,"1、面料采用真皮，磨擦次数>4.0万，皮质柔软、有光泽。                                                                                                          \n2、高弹性海绵：沙发面内材采用高密度一次性定型海绵，橡木脚架。\n3、油漆：“五底三面”工艺，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。","张",5]
[46,"西皮三人沙发","1780*700*730",null,"1、面料：优质头层西皮。\n2、木材：内框架选用优质木材，含水率符合当地平均木材含水率标准，材质坚硬，防腐，防虫，不变形。\n3、海绵：采用高回弹定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力47%，拉伸强度不小于85KPA。\n4、304不锈钢支架。","张",5]
[47,"西皮单人沙发","780*700*730",null,"1、面料：优质头层西皮。\n2、木材：内框架选用优质木材，含水率符合当地平均木材含水率标准，材质坚硬，防腐，防虫，不变形。\n3、海绵：采用高回弹定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力47%，拉伸强度不小于85KPA。\n4、304不锈钢支架。","张",5]
[48,null,"720*725*650",null,"1、面料：优质头层西皮。\n2、木材：内框架选用优质木材，含水率符合当地平均木材含水率标准，材质坚硬，防腐，防虫，不变形。\n3、海绵：采用高回弹定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力47%，拉伸强度不小于85KPA。\n4、304不锈钢支架。","张",5]
[49,"西皮单人沙发    "," 700*680*700",null,"1、面料：优质头层西皮。\n2、木材：内框架选用优质木材，含水率符合当地平均木材含水率标准，材质坚硬，防腐，防虫，不变形。\n3、海绵：采用高回弹定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力47%，拉伸强度不小于85KPA。\n4、304不锈钢支架。","张 ",5]
[50,"圆茶几","Ø500*500",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张 ",5]
[51,"长茶几","双层胡桃木色400*500*500",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                 2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张 ",5]
[52,"长茶几","1200*600*420",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                 2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张 ",5]
[53,"方茶几","600*600*420",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                 2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","张 ",5]
[54,"玻璃长茶几","1200*600*420",null,"\n1、框架：304不锈钢脚。\n2、面板：钢化茶色玻璃厚度8mm。","张 ",5]
[55,"玻璃方茶几","600*600*420",null,"\n1、框架：304不锈钢脚。\n2、面板：钢化茶色玻璃，厚度8mm。","张 ",5]
[56,"茶水柜","胡桃木800*400*850",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                  2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","组",5]
[57,null,"胡桃木1200*400*850",null,null,"组",5]
[58,null,"胡桃木680*500*900              ",null,null,"组",5]
[59,"弓形会议椅","常规",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                         \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                       \n3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中，弓形脚架\n4、颜色以实际需求为准。","张",10]
[60,"会议椅","MS-031",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                    \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                                \n3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中，橡木椅架。\n4、颜色以实际需求为准。","张",15]
[61,"会议椅","MS-016",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                     \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                                 \n3、椅面内材采用高密度一次性定型海绵，密度高于45，曲木椅架。\n4、颜色以实际需求为准。","张",15]
[62,"会议椅","MS-801",null,"1、国产优质网布，防火、防污、抗静电、抗菌防微等麻绒和网布，耐磨性强。                                                                                        \n2、高密度高弹海绵。                                                                                                                                            \n3、电镀支架。","张",20]
[63,"会议椅","常规",null,"1、国产优质网布，防火、防污、抗静电、抗菌防微等麻绒和网布，耐磨性强。                                                                                        2、高密度高弹海绵。                                                                                                                                            \n3、电镀支架。","张",20]
[64,"培训椅","MS-919",null,"1、国产优质网布，防火、防污、抗静电、抗菌防微等麻绒和网布，耐磨性强。                                                                                  \n2、高密度高弹海绵。                                                                                                                                               \n3、电镀支架。","张",20]
[65,"曲木椅","MS-027",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                   \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                                                      3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中，橡木椅架。\n4、颜色以实际需求为准。","张",80]
[66,"电脑椅","MS-038",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                         2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                                                             \n3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中。                                                                                                                      \n4、ABS五星脚。\n5、颜色以实际需求为准。","张",80]
[67,"电脑椅","MS-80",null,"1、国产优质网布，防火、防污、抗静电、抗菌防微等麻绒和网布，耐磨性强。\n2、高密度高弹海绵。                                                                                                                                             \n3、ABS五星脚。                                                                                                                                                  \n4、颜色以实际需求为准。","张",20]
[68,"靠背吧椅","MS-025",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                     \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                             \n3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中，橡木椅架。                                                                                                                    \n4、电镀五星脚架、无扶手。\n5、颜色以实际需求为准。","张",20]
[69,"吧椅","MS-011",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                           \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                             \n3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中，橡木椅架。                                                                                                       \n4、电镀五星脚架、无扶手。\n5、颜色以实际需求为准。","张",20]
[70,"圈椅","MS-390",null,"1、面料采用真皮，磨擦次数>4.0万，皮质柔软、有光泽。                                                                                                            \n2、高弹性海绵：椅面内材采用高密度一次性定型海绵，密度高于45，橡木椅架。                                                                                           \n3、油漆：“五底三面”工艺。                                                                                                                                \n4、颜色以实际需求为准。","张",20]
[71,"圆凳","MS-304",null,"1、基材采用实木，曲木。                                                                                                                             \n2、油漆：“五底三面”工艺。                                                                                                                      \n3、颜色以实际需求为准。","张",100]
[72,"陪护椅","MS-001",null,"1、基材采用实木，橡胶木。                                                                                                                                   \n2、油漆：“五底三面”工艺。                                                                                                                                   \n3、颜色以实际需求为准。","张",50]
[73,"钢管椅","MS-225",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                      \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                               \n3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中。                                                                                                                 \n4、电镀脚架、无扶手。                                                                                                                                      \n5、钢管厚度1.5mm，直径16mm。\n6、颜色以实际需求为准。","张",50]
[74,"折叠椅","MS-226",null,"1、面料采用优质西皮。                                                                                                                                    \n2、国产优质高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。                                                                                                            \n3、坐垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中。                                                                                                                    \n4、电镀脚架、无扶手。                                                                                                                                          \n5、钢管厚度1.5mm，直径16mm。\n6、颜色以实际需求为准。","张",50]
[75,"大班椅","MS-281",null,"1、面料采用真皮，磨擦次数>4.0万，皮质柔软、有光泽。                                                                                                       \n2、高弹性海绵：椅面内材采用高密度一次性定型海绵，密度高于45，橡木椅架。                                                                                    \n3、油漆：“五底三面”工艺。                                                                                                                               \n4、颜色以实际需求为准。","张",5]
[76,"办公椅","常规（不锈钢五星脚）",null,"1、面料采用真皮，磨擦次数>4.0万，皮质柔软、有光泽。                                                                                                       \n2、高弹性海绵：椅面内材采用高密度一次性定型海绵，密度高于45。                                                                                    \n3、不锈钢五星脚。","张",5]
[77,"办公椅","MS-163",null,"1、背\\座定型棉蒙西皮。                                                                                                                                     \n2、座可滑动，4D扶手，自载重感应四档锁定底盘，可調节PP腰靠。                                                                                             \n3、ABS五星脚。","张",30]
[78,"办公椅","MS-2011",null,"1、国产优质网布，防火、防污、抗静电、抗菌防微等麻绒和网布，耐磨性强。                                                                                  \n2、高密度高弹海绵。                                                                                                                                                                                      \n3、ABS五星脚。","张",30]
[79,"实木牛角椅","实木白蜡木加软包",null,"1、主材优质橡木，含水率低于9％，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形。                                                                                  \n2、环保漆饰面，“五底三面”油漆工艺处理，不变形不易磨损。                                                                                                       \n3、颜色以实际需求为准。","张",5]
[80,"胡桃木文件柜","1200*400*1900",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                  2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","组",5]
[81,null,"1800*400*2000                  ",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                  2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","组 ",5]
[82,"胡桃木展示柜","950*400*2250",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                 2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","组",5]
[83,"玻璃展示柜","1200*500*1400（8mm钢化玻璃）",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                  2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","个",2]
[84,"组合桌柜","800*550*750/800*300*1250",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","组",5]
[85,"玻璃文件柜","800*400*1800",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","组",5]
[86,null,"900*500*2000",null,null,"组",5]
[87,"储物柜","800*400*1200",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","个",5]
[88,null,"1000*500*1800",null,null,"个",5]
[89,"四斗四门柜","1800*400*1000",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","组",5]
[90,"八门柜   ","1075*400*2200             ",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","组 ",5]
[91,"一斗双门柜","600*400*1000",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","个",5]
[92,"矮柜","800*450*870",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","个",5]
[93,"冰箱柜","550*550*710mm",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","个",5]
[94,"活动柜","400*460*630",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","个",10]
[95,"演讲台","600*450*1050",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","个",5]
[96,null,"650*500*1050            ",null,null,"个",5]
[97,"演讲台","750*500*1150",null,"1、基材采用国产优质18MM绿色环保优质密度板。                                                2、面贴国产优质60丝厚胡桃木皮。                                                                                      3、国产优质五金件。                                                                                                                                        4、先进油漆工艺“五底三面”，油漆采用优质聚脂环保油漆，表面硬度为H级，木纹清晰。                                                                         5、颜色按需求定制。","个",5]
[98,"候诊椅（三人位）","1750*680*770(PU坐靠)",null,"1、扶手、脚实心铝合金压铸成型后直接抛光。                                                                                                                    \n2、PU座靠板、座板1.5MM厚冷轧钢板，除锈处理。                                                                                                                       \n3、底部横梁采用2.5MM厚三角钢管。\n4、喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照。\n5、颜色按需求定制。","排",20]
[99,"候诊椅（二人位）","1180*680*770(PU坐靠)",null,"1、扶手、脚实心铝合金压铸成型后直接抛光。                                                                                                                  \n2、PU座靠板、座板1.5MM厚冷轧钢板，除锈处理。                                                                                                                        \n3、底部横梁采用2.5MM厚三角钢管。\n4、喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照。\n5、颜色按需求定制。","排",20]
[100,"候诊椅   ","1550*500*840mm含中间茶几                   ",null,"1、主材优质橡木，含水率低于9％，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形。                                                                                  \n2、环保漆饰面，“五底三面”油漆工艺处理，不变形不易磨损。                                                                                                       \n3、颜色以实际需求为准。","张 ",10]
[101,"四门文件柜","860*400*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[102,"玻璃移门柜","860*400*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[103,null,"860*400*900",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[104,"六斗单门柜","860*400*900",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                               \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                 \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[105,"中二斗双门柜","860*400*900",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[106,"双开门柜","850*350*400",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                             \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","个",10]
[107,null,"880*400*381",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","个",10]
[108,null,"880*480*650",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","个",10]
[109,null,"1180*400*381",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","个",10]
[110,"二门更衣柜","800*500*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[111,"三门更衣柜","900*500*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[112,"三门衣柜双色","900*500*2000",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[113,"六门衣柜双色","900*500*2000",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[114,"六门更衣柜","900*500*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                              \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[115,"九门更衣柜","900*400*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[116,"十二门生活柜","900*400*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[117,"十五门生活柜","900*400*1800",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",10]
[118,"骨髓片储存柜","680*480*1860",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、颜色以实际需求为准。","组",1]
[119,"切片档案柜","403*478*1625/组，6屉*12节/组",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",1]
[120,"蜡块档案柜","450*478*2020/组，6屉*5节/组\n",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                                \n2、表面经久耐用，不易磨损。                                                                                                                                                \n3、内配活动隔板。\n4、颜色以实际需求为准。","组",1]
[121,"货架","1500*500*2000",null,"1、立柱采用1.8mm优质冷轧板，横梁采用1.8mm优质冷轧板，搁板采用1.0mm优质冷轧板。                                                                          \n2、表面经久耐用，不易磨损。每层承重150KG。\n3、颜色以实际需求为准。","个",10]
[122,null,"1800*500*2000",null,null,"个",10]
[123,null,"2000*500*2000",null,null,"个",10]
[124,"重型货架","1800*500*2000",null,"1、立柱采用1.8mm优质冷轧板，横梁采用1.8mm优质冷轧板，搁板采用1.0mm优质冷轧板。                                                                          \n2、表面经久耐用，不易磨损。每层承重150KG。\n3、颜色以实际需求为准。","个",10]
[125,"地平架","1000*500*200",null,"1、主材：0.8mm优质冷轧板。                                                                                                                               \n2、表面经久耐用，不易磨损。                   \n3、颜色以实际需求为准。                                                                           ","个",50]
[126,"实木高低床","2000*1000*2000",null,"1、主材优质橡木，含水率低于9％，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形。                                                                                  2、环保漆饰面，“五底三面”油漆工艺处理，不变形不易磨损。                                                                                                       3、颜色以实际需求为准。","张",20]
[127,"实木值班床","2000*1000*450",null,"1、主材优质橡木，含水率低于9％，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形。                                                                                  \n2、环保漆饰面，“五底三面”油漆工艺处理，不变形不易磨损。                                                                                                       \n3、颜色以实际需求为准。","张",10]
[128,"值班床垫","1900*1000*80",null,"1、主材：天然椰棕。                                                                                                                                          \n2、外包布环保布料。","张",30]
[129,"主机托","450*280*100",null,"1、板材面材：优质三聚氰胺板，硬度高，耐脏耐磨，具有防火性。\n2、胶水：优质胶水。\n3、颜色按需求定制，尺寸误差10%可参考此项。","个",100]
[130,"键盘托架","520*275*40",null,"1、主材：ABS,PP工程塑料。                                                                                                                            2、专用二节钢珠滑轨。","个",50]
[131,"花架","黑胡桃色/Ø280*800",null,"1、主材优质橡木，含水率低于9％，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形。                                                                                  \n2、环保漆饰面，“五底三面”油漆工艺处理，不变形不易磨损。                                                                                                       \n3、颜色以实际需求为准。","个",5]
[132,"博古架   ","1000*260*1750              ",null,"1、主材优质橡木，含水率低于9％，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形。                                                                                  \n2、环保漆饰面，“五底三面”油漆工艺处理，不变形不易磨损。                                                                                                       \n3、颜色以实际需求为准。","个 ",5]
[133,"手动密集架","/",null,"1、采用优质一级冷轧钢板，立柱钢板厚度为1.3mm，正面侧面配6条加强压槽,层板、门框钢板厚度均为0.9mm，层板正面配加强压槽，折弯面各配1条加强压槽，面板、侧护板钢板厚度均为0.9mm,挂板采用1.1mm厚度，正面配2条加强压槽。档书条钢板厚度为1.1mm，三面均配1条加强压槽。\n2、表面采用优质粉末，高压静电喷塑，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度均匀，色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆及划痕。\n3、焊接及工艺：管材和冲压件没裂缝，冲压件无脱层，表面涂层坚固、耐冲击、耐腐蚀，整洁美观。\n4、承重要求：层板单面的为40KG,双面的为80KG，每节6层。\n5、密集架均包含设备、轨道等材料及安装。","立方米",80]
["合计（元）",{"$nulls":9},0]
["备注：单价采购，具体金额按实结算，合同服务期满或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额（120万元）为止，以先到为准。"]
[]
[null,"供应商名称（盖章："]
[null,"日期："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}