{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["预算清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"预算清单","index":0,"n_rows":324,"n_cols":11,"rows_kept":324,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[318,0,318,10],[319,0,319,10],[320,0,320,10],[322,1,322,2],[323,1,323,2]]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度电料类零星维修材料采购项目市场调研产品响应报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","以下品牌为目前在用的品牌，仅供参考，供应商可以选择相当于及以上品牌产品进行响应","单位","暂定数量\n（24个月）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","响应产品品牌","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"4联体铁电线盒","86厚1.0mm","天一","个",45]
[2,"LED平板灯电源驱动","48-52W","飞利浦","个",15]
[3,"LED平板灯电源驱动","48W","飞利浦","个",10]
[4,"LED球泡","10W  螺口E27","飞利浦","只",100]
[5,"LED球泡","13W 4000K，螺口E27","飞利浦","只",100]
[6,"PTC贯流式暖风机","60*240mm 1400W","HPQ","个",10]
[7,"测温枪",3032,"世达","把",5]
[8,"插头","二插 10A","鸿雁","只",100]
[9,"插头","三插 10A","鸿雁","只",150]
[10,"插座","86型二二插","鸿雁","只",400]
[11,"插座","二、三插 10A","松下","只",350]
[12,"插座","三插 16A","松下","只",40]
[13,"插座","五孔 52*70mm","西门子","个",10]
[14,"单芯线","BV1.0 平方","中策","米",1500]
[15,"单芯线","BV1.5平方","中策","米",10]
[16,"单芯线","BV2.5平方","中策","米",1400]
[17,"单芯线","BV4平方","中策","米",3500]
[18,"单芯线","BV6平方","中策","米",10]
[19,"灯杯","LED 220v 4.5w","佛山","只",10]
[20,"灯带","KGXD80 40*2白光 50米/组","科光照明","组",50]
[21,"灯带","吸顶灯灯带1拖3 24W白光 长度53cm","雷士","只",70]
[22,"灯带","吸顶灯灯带1拖5 30W白光 长度53cm","雷士","只",10]
[23,"灯管","LED T8-16W 1.2米","公牛","支",10]
[24,"灯管","LED白光 T5-8W","佛山照明","件",200]
[25,"灯管","LED双端输入 T8-30W 4000K","佛山照明","支",10]
[26,"灯管","LED一体化1200mm-13W","飞利浦","支",1000]
[27,"灯管","LED一体化900mm-9W","飞利浦","支",200]
[28,"灯管","LED直管 T8-11W","三雄极光","支",150]
[29,"灯管","LED直管 T8-15W","三雄极光","支",10]
[30,"灯管","LED直管 T8-22W","佛山照明","支",800]
[31,"灯管","LED直管 T8-28W","公牛","支",80]
[32,"灯管","LED直管 T8-9W","三雄极光","支",1000]
[33,"灯管","T5-14W","飞利浦","支",7000]
[34,"灯管","T5-16W","佛山照明","支",200]
[35,"灯管","T5-28W/RR 日光灯","飞利浦","支",500]
[36,"灯架","1*36W","飞利浦","支",50]
[37,"灯架","2*36W","飞利浦","支",10]
[38,"灯架","3.5寸开孔10cm","菲力照明","只",10]
[39,"灯架","LED T8单管平盖空支架","佛山照明","支",30]
[40,"灯架灯管套装","T5 8W","佛山","套",80]
[41,"灯架灯管套装","T5-14W","三雄极光","套",10]
[42,"灯架灯管套装","T5-28W/RR 日光灯","三雄极光","套",10]
[43,"灯架灯管套装","T5-4W ST5-LED4","佛山","套",400]
[44,"灯脚","T5","佛山","只",1100]
[45,"灯脚","T8","佛山","只",850]
[46,"灯泡","40W","佛山","只",30]
[47,"灯泡","LED 23W E27","飞利浦","只",80]
[48,"灯泡","LED 25W E27","飞利浦","只",120]
[49,"灯泡","LED 直管 T8-24W","佛山","只",10]
[50,"灯泡","ROHS G9-5W 220v扁LED白光","ROHS","只",10]
[51,"灯箱","50cm*70cm*常规","定制","只",10]
[52,"灯座","陶瓷","佛山","只",30]
[53,"地插座","E226C10U-BAS","施耐德","只",10]
[54,"地灯","6W-220V开孔200*100mm人体感应","燎宁","只",30]
[55,"地脚灯","LED 5W 白光","北京松本","只",10]
[56,"电笔",62502,"世达","支",30]
[57,"电工胶布","1600黑色","3M","卷",480]
[58,"电工胶布","1600红色","3M","卷",210]
[59,"电工胶布","1600绿色","3M","卷",180]
[60,"电话查线机","HCD818(23)TSDL","巴巴凌通","件",10]
[61,"电话线","四芯 100米/卷","中策","卷",20]
[62,"电缆线","YJV3*2.5平方","中策","米",10]
[63,"电缆线","YJV3*6平方+2*4平方","中策","米",10]
[64,"电缆线","YJV5*2.5平方","中策","米",10]
[65,"电缆线","YZ3*4平方","中策","米",250]
[66,"电缆线","YZ5*10","中策","米",250]
[67,"电缆线","YZ5*4平方","中策","米",1100]
[68,"电缆线","YZ5*6平方","中策","米",850]
[69,"电容","35VF","星星","只",10]
[70,"电梯按钮","电梯按钮KAS441","奥的斯电梯适配款","只",160]
[71,"电筒","头戴式","铭久","把",5]
[72,"电源极性验电器","10A","公牛","只",10]
[73,"电源极性验电器","16A","公牛","只",10]
[74,"电源适配器","12V 2A","小耳朵","件",20]
[75,"电源线","10A250v  3米","乔普","根",50]
[76,"电源线","开关 50cm/根","雷士","根",10]
[77,"电源线","一体化灯管连接电源线/双头","飞利浦","根",380]
[78,"电子镇流器","EBC2*36W","飞利浦","只",10]
[79,"电子镇流器","T8 1*36W日光灯","飞利浦","只",10]
[80,"电子镇流器","T8 2*14W","飞利浦","只",10]
[81,"电子镇流器","T8 2*28W","飞利浦","只",70]
[82,"电子镇流器","T8 3*14W","飞利浦","只",10]
[83,"电子镇流器","T8 3*18W日光灯","飞利浦","只",340]
[84,"定时器","86面板型/1小时","创新者","只",30]
[85,"断电器","SACES 4P125A","ABB","只",10]
[86,"断路器","C120H 3PD100A","施耐德","只",10]
[87,"断路器","NSX160N TMI160D 3P160A","施耐德","只",10]
[88,"断路器","NSX250N 250A 3P","施耐德","只",10]
[89,"鹅颈灯","不锈钢三脚底座/升降范围130-150mm","华恩医疗","个",5]
[90,"防爆灯","LED 60w","贵威","支",20]
[91,"防爆应急灯","BHY-60W/1.3米 应急90分钟 LED","贵威","支",5]
[92,"防雷器","V20-C/3+NPE浪涌保护器","OBO","只",10]
[93,"防水开关","单联双控","鸿雁","只",10]
[94,"防水开关","双联双控","鸿雁","只",10]
[95,"负荷隔离开关","iINT125 4P100A","施耐德","只",10]
[96,"干壁钉","黑色40*3.5","","盒",5]
[97,"行程开关","ME-8108","茂仁","只",10]
[98,"环形灯管","T5 22W","飞利浦","只",70]
[99,"环形灯管","T5 32W","飞利浦","只",10]
[100,"换气扇","换气照明二合一","佛山","台",10]
[101,"交流接触器","1210-220V 12A","施耐德","只",10]
[102,"交流接触器","63A 380V","正泰","只",5]
[103,"交流接触器","LC1D11500M5C","施耐德","件",10]
[104,"交流接触器","LC1D17000M7C","施耐德","件",10]
[105,"交流接触器","正泰CJ20-25A 220V","正泰","只",10]
[106,"角灯","LED 20W","佛山","只",10]
[107,"接地线","BVR1.5平方","中策","米",10]
[108,"接地线","BVR2.5平方","中策","米",5000]
[109,"接线板","406D(S) 1.8米 （10A五孔*2+16A插口*1）","公牛","块",20]
[110,"接线板","406D(S) 5米（10A五孔*2+16A插口*1）","公牛","块",10]
[111,"接线板","B333U(X)1.8米 （10A五孔*3+二孔*3+USB接口*3）","公牛","只",25]
[112,"接线板","B403U 1.8米 (10A五孔*3+USB接口*3）","公牛","只",40]
[113,"接线板","GN-109K 10米 （10A五孔*6）","公牛","块",25]
[114,"接线板","GN-109K 3米  （10A五孔*6）","公牛","块",1500]
[115,"接线板","GN-109K 5米  （10A五孔*6）","公牛","块",300]
[116,"节能灯","3U 11W","飞利浦","只",900]
[117,"节能灯","E27 36W","科明","只",10]
[118,"节能灯","插口 10W","飞利浦","只",500]
[119,"景观灯","AC220V 3000K","登冠","只",10]
[120,"景观灯","球形 Q250","阳光","只",80]
[121,"净化平板灯","300*1200mm 78W","雷士","只",45]
[122,"净化平板灯","300*300mm 28W","雷士","只",10]
[123,"净化平板灯","600*600mm 48W","雷士","只",40]
[124,"镜前灯","18W","米兰","只",10]
[125,"卡簧","平板灯吊顶专用","飞利浦","只",1200]
[126,"卡扣","平板灯吊顶专用","飞利浦","只",10]
[127,"开关","LW12-16 万能转换","长江","只",10]
[128,"开关","单开","松下","只",30]
[129,"开关","二开","松下","只",10]
[130,"开关","门禁专用","鸿雁","只",80]
[131,"开关","三开","松下","只",10]
[132,"开关","一个主开关，一个遥控开关","公牛","只",20]
[133,"开关电源","MS-35-5(5V7A)小体积","明纬","只",10]
[134,"开关电源","S-200W-5V","明纬","只",15]
[135,"开关电源","S-250W-24V","明纬","只",10]
[136,"开关电源","S-400W-12V-33A","明伟","只",15]
[137,"开关电源","S-400W-24V","明纬","只",10]
[138,"开关电源","S-400W-36V","明纬","只",10]
[139,"开关电源","S-400W-48V","明纬","只",10]
[140,"开关电源","S-600W-24V","明纬","只",10]
[141,"开关电源","S-600W-36V","明纬","只",10]
[142,"开关电源","S-600W-48V","明纬","只",10]
[143,"开关电源","电源1000W 12V","明伟","只",10]
[144,"开关电源","电源500W 12V","明伟","只",5]
[145,"铠装电缆线","YJV3*10+2*6平方","中策","米",10]
[146,"空开箱","明装12路","正泰","只",10]
[147,"空开箱","明装20路","正泰","只",5]
[148,"空开箱","明装6路","正泰","只",10]
[149,"空开箱","明装9路","正泰","只",10]
[150,"空气开关","1P+N/20A","正泰","个",60]
[151,"空气开关","1P16A","施耐德","只",100]
[152,"空气开关","1P25A","施耐德","只",25]
[153,"空气开关","1P32A","施耐德","只",25]
[154,"空气开关","1P40A","施耐德","只",5]
[155,"空气开关","2P16A","施耐德","只",10]
[156,"空气开关","2P25A","施耐德","只",10]
[157,"空气开关","2P32A","施耐德","只",10]
[158,"空气开关","2P40A","施耐德","只",10]
[159,"空气开关","2P50A","施耐德","只",10]
[160,"空气开关","2P63A","施耐德","只",10]
[161,"空气开关","3P16A","施耐德","只",5]
[162,"空气开关","3P25A","施耐德","只",15]
[163,"空气开关","3P32A","施耐德","只",30]
[164,"空气开关","3P40A","施耐德","只",20]
[165,"空气开关","3P63A","施耐德","只",5]
[166,"空气开关","3P80A","施耐德","只",10]
[167,"空气开关","4P100A","施耐德","只",10]
[168,"空气开关","4P63A","施耐德","只",10]
[169,"空气开关","带漏保2P16A","施耐德","只",10]
[170,"空气开关","带漏保2P20A","ABB","只",20]
[171,"空气开关","带漏保2P25A","施耐德","只",10]
[172,"空气开关","带漏保2P32A","施耐德","只",15]
[173,"空气开关","带漏保2P63A","施耐德","只",10]
[174,"空气开关","带漏保3P16A","施耐德","只",10]
[175,"空气开关","带漏保3P20A","施耐德","只",10]
[176,"空气开关","带漏保3P32A","施耐德","只",10]
[177,"空气开关","带漏保3P63A","施耐德","只",10]
[178,"空气开关","施耐德4PD40  EA9AN4D40","施耐德","只",25]
[179,"空气开关","施耐德4PD63A  EA9AN4D63","施耐德","只",10]
[180,"空气开关","施耐德带漏保4PC32A  EA9R4PC32A","施耐德","只",10]
[181,"空气开关","施耐德带漏保4PC63A  EA9R4PC63A","施耐德","只",10]
[182,"空调电机","YDK21-6A6","开利","个",5]
[183,"空调电机","YDK72-6A","开利","台",15]
[184,"空调风机电机","KFD-70 70W 50HZ","海尔","台",5]
[185,"空调风机电机","YDK120-50-8 50W 8P","开利","台",10]
[186,"空调风机盘管","42CT005305 风量850m3/h 三排管 50PA高静压型","开利","只",10]
[187,"空调开关","A86KF 1000N","公牛","个",60]
[188,"空调控制系统","QD02+含电路板、遥控器、变压器、显示器、电容等","鸿雁","套",5]
[189,"空调盘管电机","50W-12","开利","台",120]
[190,"空调盘管风轮","160-12 12轴","开利","只",200]
[191,"空调三速开关","FV-03款","方威","只",30]
[192,"门铃","二拖一（2按钮+1电铃）","公牛","只",10]
[193,"门铃","一拖二（1按钮+2电铃）","公牛","只",10]
[194,"门铃","一拖一（1按钮+1电铃）","公牛","只",50]
[195,"面板","120型 16A","鸿雁","只",10]
[196,"面板","86型三插 16A","松下","只",200]
[197,"面板","单开双控 10A","松下","只",100]
[198,"面板","二、三插 10A","鸿雁","只",2000]
[199,"面板","三开双控 10A","鸿雁","只",80]
[200,"面板","双开双控 10A","鸿雁","只",150]
[201,"面板灯","方形 三色变光 90cm*60cm  120W","墨兰","只",10]
[202,"面板灯","圆形  三色变光 直径50cm 54W","墨兰","只",10]
[203,"明盒","86型","鸿雁","只",2000]
[204,"配电箱","8路明装","杭开","个",15]
[205,"平板灯","300mm*1200mm 40W","雷士","只",10]
[206,"平板灯","300mm*1200mm 60W","雷士","只",10]
[207,"平板灯","595*595 32W","雷士","只",150]
[208,"平板灯","60*60 48W","雷士","只",20]
[209,"平板灯","600*1200 54W","雷士","只",20]
[210,"平板灯","600*1200 J6012-72W-5700K","欧普","只",200]
[211,"平板灯","60mm*60mm 40W","佛山","只",15]
[212,"平板灯","60mm*60mm 42W","佛山","只",10]
[213,"平板灯","LED 300mm*1200mm 40W 明装","佛山","只",350]
[214,"平板灯","LED 300mm*300mm 13W","飞利浦","只",70]
[215,"平板灯","LED 300mm*300mm 14W","飞利浦","只",30]
[216,"平板灯","LED 600mm*600mm 36W","飞利浦","只",250]
[217,"平板灯","LED 600mm*600mm 48W","飞利浦","只",500]
[218,"平板灯","LED RC091 白光6500K 300mm*1200mm 30W","飞利浦","只",220]
[219,"平板灯驱动器","34W 22V-240V","飞利浦","只",10]
[220,"骑马卡","20镀锌 加宽","天一","个",1000]
[221,"骑马卡","25镀锌 加宽","天一","个",150]
[222,"骑马卡炮钉","3*3.5  20","天一","个",2200]
[223,"骑马卡炮钉","3*3.5  25","天一","个",600]
[224,"起辉器","C10","飞利浦","个",180]
[225,"钳型表","6015F","胜利","只",10]
[226,"取暖灯","150W 红光 五合一套装","国产","套",10]
[227,"日光灯管","0.6米 T8 8W","飞利浦","只",10]
[228,"日光灯管","T8 18W","飞利浦","只",900]
[229,"日光灯管","T8 30W","飞利浦","只",10]
[230,"日光灯管","T8 36W","飞利浦","只",450]
[231,"日光灯座","0.6米 单管支架双端","飞利浦","只",10]
[232,"熔断器","RT28-63(R016) 63A","汇通","个",10]
[233,"熔断式隔离开关","HR6-160/30","上海人民","件",10]
[234,"软护套线","RVV3*1.5平方 100米/卷","中策","米",450]
[235,"软护套线","RVV3*2.5平方 100米/卷","中策","米",2100]
[236,"软护套线","RVV3*4平方 100米/卷","中策","米",10]
[237,"软护套线","RVV4*1.5平方","中策","米",10]
[238,"软护套线","RVV4*2.5平方","中策","米",300]
[239,"软护套线","单芯 BVR6平方","中策","米",10]
[240,"射灯","12W","佛山","只",20]
[241,"射灯","18W","雷泰","只",30]
[242,"射灯","2*9W/3000K","蓝德","只",10]
[243,"射灯","36W","雷泰","只",10]
[244,"射灯","LED射灯 12W","艺格","只",10]
[245,"射灯","开孔12cm 中性光","艺格","只",10]
[246,"声控开关","EZ86S","德力西","只",20]
[247,"时控开关","KG316T","正泰","只",30]
[248,"双色线（单芯线）","BVR4","中策","米",800]
[249,"水晶头","电话100粒 100粒/盒","安普","盒",20]
[250,"探照灯","RJW7101 手提防爆LED","海洋王","只",5]
[251,"铁单线盒",86,"天一","个",650]
[252,"铁线管","20厚1.2mm","天一","米",1200]
[253,"铁线管","25厚1.2mm","天一","米",650]
[254,"铁线管杯梳",20,"天一","个",800]
[255,"铁线管杯梳",25,"天一","个",200]
[256,"铁线管直接",20,"天一","个",400]
[257,"铁线管直接",25,"天一","个",80]
[258,"铜鼻子","16平方","正泰","只",10]
[259,"铜鼻子","50平方","正泰","只",10]
[260,"筒灯","LED 10.5W  4寸","飞利浦","只",520]
[261,"筒灯","LED 14W 6寸","飞利浦","只",50]
[262,"筒灯","LED 16W 7寸","飞利浦","只",650]
[263,"筒灯","LED 18W 7寸","飞利浦","只",350]
[264,"筒灯","LED 20W 6寸，4000K","艺格","只",10]
[265,"筒灯","LED 3W 2.5寸","三雄极光","只",200]
[266,"筒灯","LED 5.5W 3.5寸","飞利浦","只",10]
[267,"筒灯","LED防眩 9W 5寸","欧普","只",1000]
[268,"筒灯","开孔4寸防眩灯 中性光","欧普","只",10]
[269,"筒灯灯壳","老式 E27 3.5寸开孔10cm","菲力","只",10]
[270,"投光灯具","LED 防水 100W","上海亚明","只",10]
[271,"投光灯具","LED 防水 150W","上海亚明","只",10]
[272,"投光灯具","LED 防水 250W","上海亚明","只",10]
[273,"投光灯具","LED 防水 30W","上海亚明","只",10]
[274,"投光灯具","LED 防水 50W","上海亚明","只",60]
[275,"微波感应灯","LED18W1.2M(全亮+全灭）","佛山","支",700]
[276,"微波感应灯","LED18W1.2M(全亮+微亮）","佛山","支",300]
[277,"温控面板","ST-201","思博特","只",10]
[278,"温控面板","TC500-4TM-WH","施耐德","只",50]
[279,"吸顶灯","HLXD015 LED 15W 6000K","鸿雁","只",15]
[280,"吸顶灯","LED 长条900mm*300mm 45W","瀛利","只",5]
[281,"吸顶灯","LED 直径320mm 18W","三雄极光","只",10]
[282,"吸顶灯","LED 直径350mm","三雄极光","只",150]
[283,"吸顶灯","LED 直径375mm 24W","三雄极光","只",30]
[284,"吸顶灯","LED 直径400mm","三雄极光","只",30]
[285,"线卡","100只 100只/盒","长虹","盒",10]
[286,"橡套线","YZ5*2.5平方","中策","米",10]
[287,"小夜灯","带LED灯泡5W","富兰克林","件",140]
[288,"遥控器","电动门（单键）","杜亚","只",10]
[289,"遥控器","电动门（四键）","杜亚","只",10]
[290,"遥控器","机顶盒","华数","只",150]
[291,"遥控器","空调万能","格力","只",50]
[292,"遥控器支架","10cm*6.3cm*4cm","璞桐","只",5]
[293,"钥匙机","DF-668B","德富","台",10]
[294,"钥匙胚","全金属款","","把",4700]
[295,"钥匙胚","塑料柄款","","把",500]
[296,"移动线盘","GN-8044位 10A 50米","公牛","只",5]
[297,"应急灯","SF-228A","新佳","只",90]
[298,"应急感应吸顶灯","声光加人体感应15W 6000K","鸿雁","只",15]
[299,"硬护套线","BVVB2*1.5平方","中策","米",950]
[300,"硬护套线","BVVB2*2.5平方","中策","米",6000]
[301,"真空泵","1.5升泵+可视表+2管+410转换头","大圣","套",10]
[302,"镇流器","RT-800-150W","HPQ","个",10]
[303,"智能水泵","8W-220V","馨灵","台",30]
[304,"紫外线U型灯管","含电源UV150W–810Y","HPQ","只",80]
[305,"紫外线灯管","H型 36W","虎丘","支",10]
[306,"紫外线灯管","T5-11W","虎丘","支",10]
[307,"紫外线灯管","T5-15W","虎丘","支",10]
[308,"紫外线灯管","T5-8W","虎丘","支",10]
[309,"紫外线灯管","T8-18W","虎丘","支",10]
[310,"紫外线灯管","T8-30W","虎丘","支",120]
[311,"紫外线灯管","T8-40W","虎丘","支",60]
[312,"紫外线灯管","UV150W-810Y","HPQ","支",30]
[313,"紫外线灯管","ZW18S19W","巨光","支",30]
[314,"紫外线灯管","ZW36D19W-H423","巨光","支",50]
[315,"紫外线消毒灯","双管30W(石英+臭氧）","益辰","只",20]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：单价采购，具体金额按实结算，合同服务期满或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额（120万元）为止，以先到为准。"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]